使い方:
パーティション情報取得
  ndc イメージパス
フロッピーディスクイメージの場合はパーティション番号に0を指定してください。
特殊なファイルシステムを優先して開きたい場合はパーティション番号の先頭にSを付加してください。
フォルダ内一覧表示
  ndc イメージパス パーティション番号 [イメージ内パス]
    イメージ内パスは\で区切って指定 AAA\BBB\CCC
    イメージ内パスを省略した場合はルートが対象になります。
ファイル,フォルダ取得
  ndc G イメージパス パーティション番号 [イメージ内パス] 書き込み先フォルダ
ファイル,フォルダ格納
  ndc P イメージパス パーティション番号 読み込み元パス [イメージ内フォルダ]
    コマンドに付加できるオプション(PLAのように指定)
      長いファイル名を使用する: L
      挿入するファイルにA属性を付与する: A
  フォルダを作成するだけ
  ndc PD イメージパス パーティション番号 作成するフォルダ名 [イメージ内フォルダ]
ファイル,フォルダ削除
  ndc D イメージパス パーティション番号 イメージ内パス
    すべて削除する場合はイメージ内パスに "" を指定してください。
べたイメージ取得
  ndc BG イメージパス パーティション番号 べたイメージパス
べたイメージ格納
  ndc BP イメージパス パーティション番号 べたイメージパス
ファイル検索(1件,初回)
  ndc F イメージパス パーティション番号 イメージ内パス 検索ファイル名
    ルートフォルダから検索する場合はイメージ内パスに "" を指定してください。
ファイル検索(1件,継続)
  ndc F イメージパス パーティション番号 イメージ内パス 検索ファイル名 継続情報
ファイル検索(全件)
  ndc FA イメージパス パーティション番号 イメージ内パス 検索ファイル名
イメージ内パーティション番号が不正です。[%s]
イメージ内パスが不正です。[%s]
検索ファイル名が不正です。[%s]
継続情報が不正です。[%s]
コマンドが不正です。[%s]
イメージパスが不正です。[%s]
書き込み先フォルダが不正です。[%s]
読み込み元パスが不正です。[%s]
書き込み先フォルダが存在しません。[%s]
読み込み元パスが存在しません。[%s]
書き込み先ファイルパスが不正です。[%s]
読み込み元ファイルパスが不正です。[%s]
読み込み元ファイルが存在しません。[%s]
ファイルを作成できません。[%s]
ファイルを開けません。[%s]
正常に終了しました。
パーティション情報(PC/AT)の取得に失敗しました。
パーティション情報(PC-98)の取得に失敗しました。
パーティション情報(X68000)の取得に失敗しました。
パーティション情報(FM-Towns)の取得に失敗しました。
パーティション番号が不正です。(%u)
複数枚フロッピーディスク情報の取得に失敗しました。
フロッピーディスク番号が不正です。(%u)
イメージのオープンに失敗しました。
FAT情報の取得に失敗しました。<%s>
フォルダ情報取得に失敗しました。<%s>
指定のフォルダが存在しません。
指定のフォルダがファイルとして存在します。
指定のフォルダが存在しません。(%s)
フォルダの作成に失敗しました。<%s>(%s)
イメージファイルが壊れた可能性があります。
ファイルの格納に失敗しました。<%s>(%s)
ファイル,フォルダの削除に失敗しました。<%s>
ファイルの取得に失敗しました。<%s>
ファイルまたはフォルダ名が不正です。
ファイルまたはフォルダ名がすでに存在します。
ファイルまたはフォルダ名が見つかりませんでした。
容量不足です。
キャンセルされました。
メモリ不足です。
イメージファイルからの読み込みに失敗しました。
イメージファイルへの書き込みに失敗しました。
イメージファイルが開けませんでした。
ファイルの読み込みに失敗しました。
ファイルの書き込みに失敗しました。
FAT構造が不正です。
原因不明
